**МАРКИРОВКА по типу и породе: СОГЛАСНО ГОСТ 78-2014**

Маркировка должна быть чёткой и нанесена клеймением или водостойкой краской на один из торцов шпалы.

|  |
| --- |
| **Порода древесины** |
| **Маркировка, соответствующая типу, породе** | | |
| 1 тип | 2 тип | 3 тип |
| Сосна | - | I | - |
| Ель и пихта | Е | ЕI | Е |
| Лиственница | Л | ЛI | Л |
| Берёза | ЛЕ | ЛЕI | ЛЕ |
| Дуб | Д | ДI | Д |

**При получении декларации о соответствия МАРКИРОВАТЬ на торце:** единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (шпалы деревянные ГОСТ 78-2014, брусья деревянные для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014, мостовой брус ГОСТ 28450-2014).

**ЕАС.**

*Действующие ГОСТы на территории Республики Беларусь:*

1. ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия». **С 01.03.2016 .**
2. ГОСТ 8816-2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов. Технические условия». **С 01.04.2017 г.**
3. ГОСТ 28450-2014 «Брусья мостовые деревянные. Технические условия». **С 01.04.2017 г.**
4. ГОСТ 22830-77 «Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия».

**ПРОСЬБА: в качественных удостоверениях, паспортах радиационной безопасности указывать правильный ГОСТ.**